# ZP - Verschrauben bis Nullposition

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST

Dieser Schritt lässt das Werkzeug mit der Drehzahl (N) vorwärts laufen, bis die Nullposition erreicht ist. Wenn der Gesamtdrehwinkel zum Erreichen der Nullposition kleiner als der Mindestwinkel (Am Grad) ist, wird die Drehung für weitere 360 Grad fortgesetzt.

Die Nullposition ist eine bestimmte Position, die entweder mit einem Schritt „Nullposition setzen“ oder mit dem Signal „Nullposition setzen“ gespeichert wird. Diese Position wiederholt sich alle 360 Grad.

Parameter

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Mindestwinkel | Mindestwinkel (Am) [°]
Drehzahl | Drehzahl (N) [U/min]. Der Standardwert beträgt 60 U/min