# Parâmetros da etapa de aperto da STwrench

Os parâmetros exibidos estão disponíveis se for utilizada uma das estratégias da STwrench. Há várias combinações de estratégia. Alguns dos parâmetros estão disponíveis somente para determinadas estratégias e podem não ser visualizados em outras estratégias.

As regras de um parâmetro são verificadas automaticamente. Caso ocorra uma violação,uma luz de sinalização de erro é exibida ao lado dos parâmetros incorretos. Selecione a luz de sinalização de erro para exibir mais informações sobre o erro.

Alternar estratégias pode resultar na exibição da luz de sinalização de erro, o que significa que a combinação escolhida é inválida e precisa ser corrigida.

Para mais informações sobre a STwrench, veja o Guia de Usuário da STwrench (número de impressão 9836 4134 01).

Parâmetros da etapa de aperto da STwrench
Nome do parâmetro | Condição | Descrição | Valor padrão
--- | --- | --- | ---
Alvo |  | Selecionar o alvo no menu suspenso. As opções de parâmetro são: Torque, Ângulo, Torque ou Ângulo. | Torque
Torque-alvo |  | Define o torque-alvo da etapa de aperto. | 0 Nm
Ângulo-alvo | Alvo = Ângulo | Define o ângulo-alvo da etapa de aperto. | 360°
Limites do torque | Alvo = Torque | Seleção feita por uma chave. Posição Auto ou Manualmente . |
Torque mín. | Limites de torque = Manual | Valor do torque para o limite inferior | 0 Nm
Torque máx. | Limites de torque = Manual | Valor do torque para o limite superior | 0 Nm
Limites do ângulo | Alvo = Ângulo | Selecionado a partir do menu suspenso. As opções de parâmetro são: Auto ou Manualmente. Valores de ângulo máximos e mínimos podem ser selecionados. |
Limites do ângulo | Alvo = Torque | Selecionado a partir do menu suspenso. As opções de parâmetro são: Desativado: Sem monitoramento do limite de ângulo. Do Rundown concluído: A janela de monitoramento é definida a partir de quando o Torque de Rundown concluído é alcançado. Do torque: A janela de monitoramento é definido a partir de quando o valor de torque específico é alcançado. |
Torque final de monitoramento de ângulo |  | Valor de torque a partir de quando os limites de ângulo são monitorados | 18,75 Nm
Ângulo mín. | Limites de ângulo = ativo ou manualmente | Limite inferior do valor de ângulo | 324°
Ângulo máx. | Limites de ângulo = ativo ou manualmente | Limite superior do valor de ângulo | 396°
Limite para pesquisa de ângulo | Limites de ângulo = manualmente |  |
Medir o torque em |  | Selecionado a partir do menu suspenso. As opções de parâmetro são: Valor máx. do torque Valor no ângulo de pico |
Insatisfatório no final menor que o alvo |  | Seleção feita por uma chave. Posição Ativo ou Desativado . | Desativado
Alterar limite do parafuso |  |  | 50 Nm

Parâmetros da etapa de aperto da STwrench, se a estratégia for Chave - Produção e Compensação de PVT com encosto
Nome do parâmetro | Condição | Descrição | Valor padrão
--- | --- | --- | ---
Ponto de compensação do torque | Compensação do torque = Ativo |  | 0°
Distância do PCT | Compensação do torque = Ativo |  | 360°
Intervalo do PVT | Compensação do torque = Ativo |  | 180°
Monitoramento de atraso | Compensação do torque = Ativo |  | 0°
Torque mín. | Compensação do torque = Ativo | Valor do torque para o limite inferior | 1 Nm
Torque máx. | Compensação do torque = Ativo | Valor do torque para o limite superior | 20 Nm
Valor de compensação | Compensação do torque = Ativo | Selecionado a partir do menu suspenso. As opções de parâmetro são: Torque médio Pico de torque |