# Selector ST

El Selector ST es un accesorio de herramienta. Se instala en la herramienta y se conecta al bus de accesorios de esta. Tiene una pantalla pequeña, dos botones de entrada y LED de salida.

## Pantalla

La pantalla muestra una información en cada momento y dispone de cuatro páginas distintas que pueden configurarse para mostrar distintos elementos predefinidos en cada una de ellas.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Página 1 | Seleccione de la lista el mensaje que desea mostrar: Recuento de lotes Lote ejecutándose actualmente Ángulo final Par final E/S genérica 1 E/S genérica 2 E/S genérica 3 E/S genérica 4 E/S genérica 5 E/S genérica 6 E/S genérica 7 E/S genérica 8 E/S genérica 9 E/S genérica 10 Lote restante ID de secuencia seleccionada Programa de apriete seleccionado Tamaño de la secuencia Par objetivo/final Par objetivo Contador de total de secuencias restantes Contador de total de secuencias Tamaño de total de secuencias
Página 2
Página 3
Página 4

## Tiempo de conmutación

Parámetro | Descripción
--- | ---
Tiempo de conmutación | Seleccione el tiempo durante el que se va a mostrar un mensaje antes de que aparezca el siguiente.

## Botones

Los dos botones pueden configurarse para que actúen en función de la información visualizada y para recorrer los elementos enumerados.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Botón izquierdo | Seleccione una acción del menú de atajos.
Botón derecho | Seleccione una acción del menú de atajos.

## LED de estado

Los LED de estado se pueden activar o desactivar.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Mostrar LED de resultado | Seleccione el botón de radio On u Off deseado.
Mostrar led extra | Seleccione el botón de radio On u Off deseado.

Los LED de resultados son rojos, verdes y amarillos y muestran la misma información que los LED de la herramienta principal.

Los dos LED adicionales pueden mostrar Lote OK y Secuencia de lotes OK. Ambos LED estarán apagados en el siguiente apriete.