# Propriedades do Aperto de Fonte

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Nome | O nome emitido para aperto da fonte.
Modo do seletor | Controle: Uma fonte externa seleciona um programa de aperto por meio da solicitação de um número de identificação. O número identificador é vinculado a um soquete correspondente no seletor de soquetes e, erguendo-se o soquete, seleciona-se o programa de aperto. Confirmar: O seletor de soquetes não pode ser utilizado como uma fonte de controle. Nesse modo os números de identificação são vinculados a um programa de aperto e a um soquete específico (indicado em uma coluna adicional na lista). Quando um número de identificação é solicitado (por um sinal externo), o soquete correspondente é avisado no seletor de soquete e o programa de aperto é ativado quando o operador ergue o soquete (outros soquetes são desativados). Se não for especificado nenhum soquete (ou seja, definido como 0 na coluna Soquete), o programa de aperto é acionado diretamente e o status do soquete é ignorado.
Máx. NOK consecutivo por programa | Ativo: O contador de lotes é incrementado mesmo quando uma operação de aperto falha. Desativado: Defina Número máx. consecutivo de NOKs para o aperto. O lote somente avançará se for realizado um aperto bem-sucedido.
NOK consecutivo máx. | Defina o número de resultados NOK consecutivos que devem ser permitidos. Se o valor for definido como 0, não há verificações realizadas nos apertos NOK. Ao ser atingido o máx. de NOKs consecutivos, a ferramenta trava e a execução sequencial é suspensa.
Controle de lote | Selecione como o aperto-fonte deve ser executado. As opções disponíveis são: Sem controle do lote Executando o programa de aperto selecionado repetidamente. Controle interno do lote Para cada programa na seção de configuração do seletor do identificador, defina o tamanho do lote a ser usado quando esse programa for selecionado. Controle externo de lote Os sistemas externos podem definir o tamanho do lote usando o Open Protocol ou o Fieldbus. O tamanho do lote deve ser definido por um sistema externo; se não for definido quando um programa for selecionado, a ferramenta será bloqueada. Quando o controle de lote é Interno ou Externo, o aperto da fonte pode ser configurado para: Ferramenta de bloqueio na conclusão da sequência do lote Quando habilitada, a ferramenta automaticamente trava quando alcança o tamanho do lote especificado. Incremento em NOK Quando habilitado, o contador de lotes incrementa tanto para os apertos bem- sucedidos quanto para os que falharam. Externamente: Configura quantas vezes um aperto-fonte deve ser executado utilizando-se um Protocolo Aberto ou um protocolo externo. Qualquer alteração em uma configuração apaga o aperto-fonte, para inicializar a partir de um estado apagado e conhecido (a contagem de lotes no lote será reinicializada em 0). Apertos em andamento podem ser finalizados antes de as alterações serem efetivadas.
Use Joint IDs | O aperto da fonte pode ser configurado para anexar uma Joint ID para cada resultado, melhorando a rastreabilidade em software de análise de dados como o ToolsNet. Quando Use Joint IDs estiver habilitada, você pode configurar uma Joint ID para cada programa na seção de Configuração do Seletor do Identificador. Esvaziar Joint ID Nenhuma Joint ID será atribuída aos resultados deste programa selecionado. Joint ID quando não estiver executando lote A Joint ID configurada será anexada a cada resultado quando o programa for selecionado. Se o programa for executado múltiplas vezes, ele usará a mesma joint ID para todas as iterações. Joint ID quando estiver executando lote O comportamento da Joint ID varia com base em seu formato. Se a joint ID não termina com um número, a mesma joint ID é usada para todos os apertos no lote Se a joint ID termina com um número, O número aumenta com cada aumento do contador de lotes. O número final da Joint ID pode não corresponder ao contador de lotes. Exemplo: Se a joint ID inicial terminar em 5 depois de dois apertos: O contador de lotes será 2. A joint ID terminará com 7.