# Konfiguration der Drahtlos-Einstellungen

Die Drahtlos-Einstellungen im Controller aktivieren die Verwendung von WLAN und Bluetooth.

1. Wählen Sie im Menü Einstellungen die Registerkarte Drahtlos.

2. Setzen Sie je nach Werkzeug (mit WLAN ausgestattete Werkzeuge sind mit IRC-W gekennzeichnet, mit Bluetooth ausgestattete Werkzeuge dagegen mit IRC-B) Aktiviert auf Ein.

   Beachten Sie, dass „Geringe Reichweite/Abstand“ eine bessere Datenübertragungsrate bietet, jedoch eine erhöhte Empfindlichkeit hinsichtlich des Abstands zum Controller aufweist, und „Hohe Reichweite/Abstand“ eine verringerte Datenübertragungsrate, jedoch eine verbesserte Toleranz hinsichtlich Abstand und Störungen bietet.

3. IxB Connect-Modus: Beim Umschalten von EIN auf AUS wird die Kopplung aller zuvor gekoppelten Werkzeuge aufgehoben und diese muss vor der erneuten Verwendung erneut durchgeführt werden.

   AUS: Die Benutzer können gleichzeitig alte Bluetooth-Werkzeuge, wie etwa STB, und IxB Connect-Werkzeuge über Bluetooth verbinden. Ein: Die Benutzer können nur IxB Connect-Werkzeuge über Bluetooth verbinden.