# AZP - Ajuste a posición cero

Herramientas
QST

Este monitor se utiliza para volver a la posición de cruce cero, medido en el monitor Cruce cero anteriormente en el programa. Ángulo de contragolpe

Parámetro | Descripción
--- | ---
Baja velocidad | Velocidad usada cuando se alcanza la distancia de ralentización. Debe ser < velocidad y > 0.
Ajuste de posición cero | Posición objetivo desde el valor de cruce cero. Debe ser > -9.999.000 y <= 9.999.999.
Distancia de ralentización | Grados antes del objetivo en los que se utilizará la bja velocidad. Debe ser >= 0 y <= 9.999.999.
Velocidad | Predeterminado: 60 rpm. Debe ser < velocidad máxima de la herramienta
Tipo de rampa de velocidad | Duro, suave o manual. Predeterminado: Duro. Si selecciona Manual, se abre el campo de la rampa de velocidad.