# TAW - Lågt moment i vinkelfönster

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Här kontrollerar systemet att alla momentvärden i vinkelfönstret är inom tillåtna momentgränsvärden.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Startvinkel | Måste vara > 0
Fönsterlängd | Måste vara <= 0
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns
NOK om fönstret passeras | OM den sätts till Ja, så blir statusen för denna monitor NOK om slutet av vinkelfönstret inte nås.