# Stop (state) - 10133 (Interromper (estado) - 10129)

Se este sinal for definido, qualquer aperto ou desaperto em curso será interrompido. Bloqueará também quaisquer tentativas de partida enquanto defino como alto. Usado junto com 10024 ou 10072.

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): IN_EXTERNAL_STOP_STATE

Conversor | Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard (Padrão) | Estado | Booleano | 1 | 1
Inverter | Estado | Booleano | 1 | 1

Para evitar a duplicidade de sinais, é possível definir Conversores de Valor.

Conversores são usados para suportar mais do que uma representação do mesmo sinal (por exemplo, Status de Ângulo e Torque podem ambos ser representados bit a bit ou como uma caractere de status).

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: VERDADEIRO

- Painel do Operador: VERDADEIRO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: VERDADEIRO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: VERDADEIRO