# Konfiguration av riktningsomkopplaren

Maskinens riktningsomkopplare kan konfigureras så att en insignal aktiveras om den snabbt växlar (varaktighet 500 ms) från medurs (CW) till moturs (CCW) och tillbaka, eller vice versa.

## System i fjärrstart

När systemet använder fjärrstart och användaren vill utlösa en signal till en riktningsomkopplare i verktygskonfigurationen måste signalen tilldelas och alternativet 10029 – Välj lossning ställas in med en varaktighet på 500 ms för att lösa ut. För att detta ska fungera krävs ett extra konfigurationssteg i ToolsTalk. Under Maskinvarukonfiguration i ToolsTalk måste en konfiguration ställas in för verktyget – klicka på verktygsikonen.