# Detecção de reaperto

Quando a opção Rehit detection (Detecção de reaperto) for ativada, é possível detectar um parafuso que já tenha sido apertado.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Rehit detection (Detecção de reaperto) | Detecta as tentativas de apertar um parafuso já apertado. Early (Antecipado): a opção Rehit detection Early (Detecção antecipada de reaperto) encerrará o aperto imediatamente quando um reaperto for detectado e finalizará o aperto da forma mais ergonômica possível. Para ser possível utilizar a opção de Detecção Antecipada de Reaperto, Soft start (Partida suave) deve estar (On) ativada. Isso porque o valor Soft start torque max (Torque máx. de Partida suave) é usado como limite de torque além do qual o aperto é considerado um reaperto. O aperto é considerado um NOK e é indicado um erro de reaperto (rehit). Complete (Concluída): para fazer uma detecção de reaperto quando a Partida suave não é utilizada, a opção Rehit detection Complete (Detecção de reaperto Concluída) deve ser usada. A Detecção de reaperto Concluída não encerrará o aperto até que todas as etapas do aperto tenham sido executadas e, consequentemente, é mais demorada. O aperto será considerado uma reaperto se a velocidade nunca alcançar metade da velocidade de Rundown, e um erro de reaperto (rehit) for indicado. O aperto será considerado como NOK. Off (Desativado): nenhuma detecção de reaperto (rehit) é realizada. | Adiantado