# SR - Uvoľnenie nástrčky (Socket Release)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň nie je podporovaný pre nástroje nakonfigurované s predným upevnením ozubeného kolesa (GFA) otvoreného typu:

Tento stupeň spustí nástroj s otáčkami n v smere dozadu, kým sa nedosiahne požadovaný uhol. Požadovaný uhol sa meria od začiatku stupňa.

Tento krok je povolený na použitie len ako záverečný stupeň v ceste uťahovania viacstupňového programu na uťahovanie. Po tomto stupni je však možné pridať bod synchronizácie.

Parameter | Popis
--- | ---
Požadovaný uhol | Požadovaná hodnota uhla. Predvolene: 3 stupne, musí byť > 0
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdý, mäkký alebo manuálny. Predvolene: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.
Rýchlostná rampa | Ak je typ rýchlostnej rampy Manuálna, otvorí sa toto pole. Predvolene: 500 ot./min/s.
Otáčky | Predvolene: 60 ot./min.