# Couple cible/final - 30101

Signal affichant alternativement le couple cible/final.

Le couple cible/final se situe entre le couple cible et le couple final si un programme de serrage sélectionné est mis à jour ou si un nouveau programme de serrage est sélectionné.

Définir la catégorie d'étape de la dernière étape vers Final. Le sélecteur ST affiche Couple cible uniquement si la dernière étape comporte un couple cible .

Nom dans SoftPLC : STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Évènement | Entier | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : FAUX

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : VRAI

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX