# Stegmonitorer

Vilka åtdragningssteg, övervakningar och restriktioner begränsningar som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.

Stegövervakningsfunktioner används för att verifiera att åtdragningen följde specifikationen, exempelvis vinkelbegränsningar eller moment. Varje steg har obligatoriska stegövervakningar och valfria stegövervakningar. Obligatoriska övervakningar inkluderas när ett nytt steg dras till flerstegsprogrammet. De valfria skärmar är flexibla och kan placeras enligt behov i flerstegsprogrammet. Varje steg kan ha upp till fyra egna sorters övervakning.

Följande monitorer läggs automatiskt till varje steg som läggs till flerstegs åtdragningsprogrammet.

Stegövervakning standard
Stegövervakning | Gällande steg
--- | ---
Vinkel | Alla
Toppmoment | Alla

Tillgängliga verktyg för varje systemtyp
Power Focus 6000/Power Focus 8 | Power Focus 6000 synkroniserad åtdragning/Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Stegmonitorer
Verktyg
Sök