# Configurazione utensile

Nel menù Configurazioni> Configurazione utensile è possibile configurare le funzioni accessorie disponibili sull'utensile.

Sono disponibili diverse funzioni, a seconda del tipo di utensile.

## Configurazione delle funzioni degli accessori dell'utensile

1. Selezionare Filtra per tipo di utensile. Quindi, selezionare l'utensile richiesto.

2. Selezionare Modifica per configurare le funzioni richieste.

   Una configurazione assegnata a una stazione virtuale non può essere cancellata.

3. Se disponibile, configurare LED, pulsante funzione, cicalino e interruttore di direzione dell'utensile spuntando la casella relativa.
   Ciascuna casella contiene un numero corrispondente a quello della funzione specifica (es. 1 corrisponde ai LED dell'utensile, 2 al pulsante funzione, 3 al cicalino e 4 all'interruttore di direzione).

4. Se possibile, configurare le impostazioni generali, la condizione iniziale e il bus accessori in base alle esigenze del cliente.

## Impostazioni generali

Le impostazioni generali per lo strumento possono essere impostate nella sezione Impostazioni generali.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Timeout per inattività | Stabilisce se l'utensile deve disattivare l'alimentazione dopo un determinato periodo di inattività o meno. | On
<Timeout per inattività> | Se il Timeout di inattività è impostato su On, definisce il numero di minuti prima dello spegnimento. | 120 min
LED frontale | Configura l'uso del LED luminoso bianco anteriore. Questa funzione è disponibile solo per utensili wireless. Si deve impostare su On per usare la spia a LED di risultato frontale (verde e rossa) sugli utensili supportati Se è impostata su Off, il LED frontale non si accende quando si preme o rilascia il grilletto utensile. Se è impostata su On, il LED luminoso bianco frontale si accende premendo il grilletto utensile. Sugli utensili supportati, la spia verde o rossa si accende quando si rilascia il grilletto utensile per indicare un risultato. Per configurare l'indicatore di risultato, vedere LED strumento. | On
Durata dopo il rilascio del grilletto | Determina quanto tempo il LED luminoso bianco frontale resta acceso al rilascio del grilletto (in secondi). La configurazione non influenza la durata di accensione dell'indicatore risultato (verde o rosso). Per configurare la durata di accensione dell'indicatore di risultato, vedere LED strumento. Per gli utensili cablati, il LED frontale rimane acceso per 10 secondi dopo la pressione del grilletto utensile. | 0 sec
Traccia | Abilita la rappresentazione grafica del serraggio. Per programmi multifase, la traccia è sempre attiva da Grilletto premuto. Per gli utensili wireless, selezionare Grilletto premuto o Avvitamento completo per creare la traccia. | OFF
Controllo TAG | Abilita il controllo TAG sull'utensile. L'utensile si blocca se il TAG fornito con il programma non è uguale a quello inserito in STwrench smartHEAD. Il controllo TAG è disponibile solo per STwrench o quando non viene selezionato alcun utensile durante la convalida della configurazione dell'utensile. | OFF
Selezione TAG | Si usa per selezionare un programma/lotto di serraggio o sequenza lotto utilizzando sequenza lotto/serraggio sorgente/lotto sorgente. Il programma/lotto di serraggio o sequenza lotto ha un numero di TAG configurato che corrisponde al numero del TAG inserito in STwrench smartHEAD. Sul display di STwrench, l'operatore viene informato sul programma di serraggio/sequenza lotto o lotto selezionato per il TAG inserito in STwrench smartHEAD. La selezione TAG è disponibile solo per STwrench o quando non viene selezionato alcun utensile durante la convalida della configurazione dell'utensile. | OFF

Informazioni pertinenti

- Controllo TAG
- Selezione TAG

In questa sezione

- LED strumento
- Configurazione del pulsante funzione
- Configurazione del cicalino
- Configurazione dell'interruttore di direzione
- Configurazione della condizione iniziale
- Configurazione del bus accessori
- Configurazione dei trasduttori multipli
- Configurazione dell'estremità aperta