# Konfigurera de trådlösa inställningarna

Trådlöst-inställningar i styrenheten aktiverar användningen av ett WLAN och Bluetooth.

1. Gå till menyn Inställningar och klicka på fliken Trådlöst.

2. Beroende på dina verktyg (WLAN-utrustade verktyg är märkta IRC-W, medan Bluetooth-utrustade verktyg är märkta IRC-B) sätt Aktiverad till På.

   Observera att ”Kort räckvidd/distans” innebär bättre överföringshastighet men kan också vara mer känsligt vad gäller avstånd från styrenheten. ”Lång räckvidd/distans" betyder lägre överföringshastighet men bättre tolerans vad gäller avstånd och störningar.

3. IxB Connect-läge: Vid växling från PÅ till AV kommer alla tidigare parkopplade verktyg att kopplas från varandra och verktygen måste parkopplas på nytt innan de används igen.

   AV: Användarna kan ha både gamla Bluetooth-verktyg, till exempel STB, och IxB Connect-verktyg anslutna samtidigt via Bluetooth. På: Användarna kan bara ha IxB Connect-verktyg anslutna via Bluetooth.