# Rundown complete (Rundown concluído)

Rundown concluído define se o encosto (snug) foi atingido. Ele finaliza a etapa de Rundown de forma que a etapa de aperto possa ser inserida.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Rundown concluído | Especifica como deve ser o controle quando o ajuste for alcançado. No torque: Especifica o valor do torque para quando a etapa de Rundown estiver concluída. | No torque
<No torque> | Define o valor do torque para quando o aperto é alcançado e a etapa de Rundown concluída. Rundown concluído deve ser menor que o First torque (Primeiro torque) nas estratégias de múltiplas etapas ou que o Target torque (Torque-alvo) na estratégia TurboTight. |