# Termes et définitions

Terme | Synonyme | Définition | Remarque
--- | --- | --- | ---
lot |  | serrages multiples utilisant le même programme de serrage et la même douille |
séquence de lots | séquence | serrages multiples utilisant une combinaison de différents programmes de serrage et différentes douilles |
IGU des contrôleurs |  | interface utilisateur au niveau des boutons ou de l'écran tactile des contrôleurs |
événement |  | signaux de statut des contrôleurs et outils |
angle final |  | valeur d'angle mesurée réelle à la fin du cycle de serrage |
couple final |  | valeur de couple mesurée réelle à la fin du cycle de serrage |
IGU |  | interface utilisateur constituée d'éléments graphiques interactifs tels que des fenêtres, icônes et symboles sur un affichage |
IHM | Interface Homme-Machine | interface utilisateur d'un outil ou contrôleur | L'IHM peut être une interface basée sur un ordinateur ou l'écran tactile d'un contrôleur.
IAM | module d'application intelligent (Intelligent Application Module) | module amovible dans un contrôleur contenant un programme, des paramètres de configuration et des résultats de serrage |
structure de ligne |  | tri et regroupement de contrôleurs en structures, dossiers et sous-dossiers dans ToolsTalk | La structure de ligne est une méthode permettant d'améliorer la visibilité d'un grand groupe de contrôleurs de manière structurée.
couple de traînée |  | fonction permettant de surveiller et de détecter les valeurs de couple maximum et minimum avant que l'approche ne soit terminée | L'un des objets du couple de traînée est l'utilisation d'un écrou autofreiné.
Programme de serrage | Jeu de paramètres | configuration de paramètres et valeurs permettant de commander et de surveiller une action de serrage simple et de mémoriser le résultat du serrage |
push |  | transfert des données enregistrées dans ToolsTalk vers la mémoire des contrôleurs |
QIF | Quality Integrated Fastening (vissage intégré qualité) | ligne entièrement intégrée de boulonneuses, contrôleurs, accessoires et outils de surveillance du processus permettant de garantir une qualité et une traçabilité élevée du serrage dans les systèmes d'assemblage industriel | Le QIF a été élaboré par Atlas Copco et s'utilise préférentiellement dans le secteur de l'automobile ainsi que dans d'autres situations de montage dans lesquelles de nombreux assemblages sont critiques. Le concept de QIF comprend également la surveillance et la documentation du processus.
accessoire QIF |  | accessoire pour la communication et le guidage de l'opérateur utilisé en QIF | Accessoires utilisés pour la communication entre le système et l'opérateur. Par exemple : scanner, panneau de commande, colonne lumineuse et sélecteur à douilles. La communication améliore la qualité et la traçabilité du processus d'assemblage.
quick step (étape rapide) |  | stratégie de serrage | Stratégie de serrage utilisée pour réduire la dispersion de la précharge de l'assemblage en conjuguant une étape initiale avec une vitesse et un couple donnés, puis en réduisant la vitesse dans l'étape finale.
détection de resserrage |  | détection du resserrage d'un assemblage déjà serré |
rotate (rotation) |  | stratégie de serrage faisant tourner la tête de l'outil | La stratégie Rotate est surtout utilisée à des fins d'essai ou de démonstration.
approche terminée |  | fin de l'étape d'approche, lorsque la tête de vis est en contact avec la surface et que l'étape de serrage commence |
étape d'approche |  | étape comprise entre le moment où la vis entre dans le filetage et le moment où la tête de vis touche la surface |
point d'ajustement |  | la vis ou le boulon sont approximativement serrés sur la surface avec une force équivalente à celle d'un serrage à la main |
sélecteur à douilles |  | accessoire QIF composé d'une boîte à douilles avec des voyants, utilisable pour guider l'opérateur vers la douille voulue |
démarrage en douceur |  | démarrage du serrage à vitesse réduite pendant un angle de rotation spécifié | Cette fonction facilite l'entrée du boulon dans le filetage de manière parfaitement maîtrisée et peut prévenir les mouvements indésirables des outils ergonomiques lors de l'appui sur la gâchette.
colonne lumineuse |  | accessoire QIF qui gère la communication entre l'opérateur et le contrôleur par le biais de signaux numériques comme des voyants, des boutons, des commutateurs et une alarme sonore |
cible |  | résultat désiré d'un serrage | La cible est exprimée en couple ou en angle.
angle cible |  | valeur d'angle désirée à la fin du cycle de serrage, mesurée à partir d'un point de référence |
couple cible |  | valeur de couple désirée à la fin du cycle de serrage |
three step (trois étapes) |  | stratégie de serrage | Stratégie de serrage utilisée pour réduire la dispersion de la précharge de l'assemblage et les effets de la détente avec une étape initiale comportant une vitesse et un couple donnés suivis d'une courte étape de desserrage avant le serrage final à vitesse réduite.
étape de serrage |  | étape comprise entre le moment où la tête d'une vis atteint la surface et le moment où le serrage atteint la consigne de couple ou la consigne d'angle désirées |
stratégie de serrage |  | algorithme qui commande et surveille en continu le processus de serrage | L'utilisateur peut sélectionner une stratégie optimisée pour l'assemblage et programmer certains paramètres.
TurboTight |  | stratégie de serrage | Stratégie de serrage basée sur la vitesse maximale de l'outil pour effectuer un serrage rapide et ergonomique. La stratégie exige uniquement l'instauration d'une valeur de couple cible.
two step (deux étapes) |  | stratégie de serrage | Stratégie de serrage utilisée pour réduire la dispersion de la précharge de l'assemblage et les effets de la détente avec une étape initiale comportant une vitesse et un couple donnés, suivis d'un bref arrêt, avant le serrage final à vitesse réduite.
IGU Web |  | interface utilisateur du contrôleur via la fenêtre d'un navigateur Web depuis un ordinateur distant |
poste virtuel | contrôleur virtuel | abstraction logicielle d'un contrôleur physique devant se comporter comme des contrôleurs multiples | Un contrôleur ne peut être raccordé qu'à un seul outil à câble mais à plusieurs outils sans fil. Chaque outil est raccordé à son propre poste virtuel.
Type de poste virtuel |  | Licence contenant un lot de fonctionnalités pour contrôleur. | Cette licence est requise pour exécuter un poste de travail virtuel.
Fonctionnalité du poste de travail virtuel |  | Licence pour des fonctionnalités individuelles. | Peut être utilisée pour compléter des licences Type de poste de travail virtuel.
Caractéristiques du contrôleur |  | Licence pour des fonctionnalités couvrant tous les aspects du contrôleur, comme Soft PLC et serrage synchronisé. | Assignées à un contrôleur et peuvent être utilisées par tous les postes de travail virtuels.