# Restrições da etapa

A disponibilidade de etapas de aperto, monitores e restrições depende das licenças instaladas no controlador.

Para assegurar que o aperto pare se algo inesperado acontecer, é possível adicionar restrições de etapa ao programa de aperto de múltiplas etapas. Essas restrições podem, por exemplo, testar se um torque máximo não foi atingido ou se parte de um aperto em múltiplas etapas não demora demais para ser executado. Cada etapa apresenta seus próprios conjuntos de restrições obrigatórias de etapa e restrições opcionais de etapa. As restrições obrigatórias são inseridas ao se arrastar uma nova etapa para o programa de múltiplas etapas. Todas as etapas podem ter até quatro restrições cada.

Para apertos sincronizados no Power Focus 6000 e no Power Focus 8, é possível utilizar pontos de sincronização no programa de aperto. Quando qualquer condição definida para uma restrição for atendida, a ferramenta será imediatamente parada e o programa pulará para o próximo ponto de sincronização (válido somente ao se utilizar o aperto sincronizado no Power Focus 6000, no Power Focus 8 e no Flex) ou para o final do programa. Em controladores sem aperto sincronizado, a ferramenta é parada imediatamente e o programa pula para o final do programa.

Somente para o Flex:

Para cada restrição, selecione Reparável = Sim para permitir uma nova tentativa quando o aperto para.

As restrições a seguir são adicionadas automaticamente a cada etapa adicionada ao programa de aperto de múltiplas etapas.

Restrições de etapas padrões
Restrição da etapa | Etapas aplicáveis
--- | ---
Tempo Máximo | Todos exceto Resultado Externo e MWR
Torque máximo | Apertar conforme o Ângulo Apertar conforme torque + ângulo Desaperto Turbo Esperar Liberar soquete Executar até a entrada digital Apertar até Liberar Gatilho TensorPulse Impulso
Ângulo Máximo | Apertar conforme o Torque TurboTight Desaperto Turbo Apertar conforme o DynaTork Esperar Executar até a entrada digital Desapertar conforme Torque Abertura de rosca conforme o torque Rundown Apertar conforme Limite de Escoamento Encosto de Rundown de pulso TensorPulse

Ferramentas disponíveis para cada tipo de sistema
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Aperto no Power Focus 6000 Synchronized / Aperto no Power Focus 8 Synchronized | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Restrições da etapa
Ferramentas
Procurar