# HTTPS einrichten

Um HTTPS in der Steuerung zu konfigurieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Greifen Sie auf das Web-Interface der Steuerung zu. Eine Warnmeldung erscheint aufgrund des selbstsignierten Zertifikats im Browser. Wählen Sie Erweitert und akzeptieren Sie das Risiko zum Fortfahren.

2. Navigieren Sie zu Einstellungen den wählen Sie den Reiter HTTPS.

3. Wählen Sie in den HTTPS-Einstellungen CA CSR erstellen.

4. Wählen Sie im Popup-Fenster Erstellen, um eine Anfrage zum Signieren des Zertifikats zu erstellen und wählen Sie dann Schließen, wenn das Herunterladen abgeschlossen ist.

5. Signieren Sie die Anfrage zum Signieren des Zertifikats und laden Sie das entstehende CA-Zertifikat an die Steuerung hoch.

6. Wählen Sie Server-Zertifikat generieren aus, geben Sie die Subject Alternative Names (SAN) im angegebenen Format ein und klicken Sie auf Generieren.

7. Nachdem das Generieren abgeschlossen ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt und die Sitzung startet automatisch erneut.