# C - Corrente

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Essa restrição de etapa não é compatível com o Power Focus XC.

Essa restrição verifica a corrente real em que o torque ultrapassa o Acionador de Torque. Se corrente real medida exceder os limites, a ferramenta para imediatamente e o programa de aperto vai para o próximo ponto de sincronização ou para o final do programa. O resultado será o primeiro valor de pico ou o baixo, que tornou o monitor NOK. No caso de OK, o resultado será o último valor de corrente medido. Se o acionador de torque nunca for atingido durante a restrição, ele terminará com o status OK.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque Trigger (Acionador de Torque) | Deve ser >= 0 e < Tool Max Torque (Torque Máx. da Ferramenta).
Limite baixo | Corrente mais baixa aceitável.
Limite alto | Corrente mais alta aceitável.