# Verktygsmotorkalibrering

En motorkalibrering justerar verktygets motorstyrningsenhet för att optimera prestandan och minimera förlusten.

För kabelverktyg ska en motorkalibrering utföras på varje specifik kombination av styrenhet och verktyg tillsammans. STB-verktyg kan flyttas till en annan styrenhet utan att man behöver göra en ny motorkalibrering.

Innan motorkalibreringen utförs, se till att verktyget är anslutet till en virtuell station och att styrenheten är inställd för att utföra åtdragning.

Motorkalibreringen tar cirka en (1) minut och axeln roteras både medurs (CW) och moturs (CCW) varefter kalibreringen slutförs.

För verktyg som är konfigurerade med GFA (Gear Front Attachment – frontmonterat tillbehör), ta bort förlängningen för öppen ände från verktyget innan du utför motorkalibrering.

## Utföra kalibrering av verktygsmotorn

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg. Klicka sedan på verktyget som ska motorkalibreras och gå till Motorkalibrering.

2. Välj Utför, och tryck sedan på verktygets tryckreglage.

3. Tryck OK för att starta Motorkalibreringen.

   Följ instruktionerna på skärmen och fortsätt att trycka på verktygets startknapp tills motorkalibreringen är klar.

   - Om motorkalibreringen lyckades visas en OK-händelse.

   - Om motorkalibreringen inte lyckades, eller verktygets avtryckare släpptes innan kalibreringen var klar, visas NOK.