# Arbeta med fliken Källor

Styrenhetens egenskaper, såsom bland annat lågreaktionsåtdragningsstrategier och styrenhetomfattande funktioner, kräver licenser som tilldelas via Functionality Management System (FMS). Medan konfigurering av funktioner är möjlig utan specifika licenser kommer tilldelningen och användningen av dessa funktioner att kräva att rätt licens installeras på styrenheten. Vänligen se Licenser (FMS) för mer detaljerad information om licenser.

Externa signaler som används som uppgifter för åtdragningar konfigureras i menyn Källor. Källor är tillbehör eller liknande, anslutna till en virtuell station. Två typer av källuppgifter finns tillgängliga:

- Uppgiften Källåtdragning

- Uppgiften Källbatch

En källåtdragning används för att välja ett enskilt åtdragningsprogram.

En Källbatch används för att välja en batchsekvens – en serie av åtdragningsprogram.

Mer information om val av uppgifter finns under Tilldela en uppgift till en virtuell station.

I detta avsnitt

- Källåtdragning
- Källa batchsekvens