# Konfigurera anslutning för fjärrloggning

För att ansluta en styrenhet till en fjärrloggningsserver måste du konfigurera och aktivera fjärrloggningens inställningar på styrenheten:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. Under Fjärrloggning ska följande parametrar konfigureras:

Fält | Beskrivning
--- | ---
På/Av | Aktiverar/inaktiverar kommunikation med fjärrloggningsservern
TCP/UDP | Väljer TCP- eller UDP-protokoll
Servervärd | IP-adress till fjärrloggningsserver
Serverport | Fjärrloggningens serverport

## Konfigurera loggnivåer

Så här konfigurerar du loggarna som är lagrade på fjärrloggningsservern:

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj Serveranslutningar till vänster.

2. I fönstret Fjärrloggning markerar du Konfigurera.

3. I fönstret Konfigurera faciliteter markerar du relevanta kryssrutor.

   Kategori | SysLog-klassificering
   --- | ---
   Fel | Uppmärksamhet, Kritiskt, Nödsituation, Fel
   Varning | Varning
   Info | Information, Observera

   För att återgå till den förra konfigurationen klickar du på ÅNGRA.

4. Välj Verkställ.