# Attente avant de continuer

Si lors d’une étape de serrage Attente avec le Signal de condition configuré comme Type d’attente, à travers le sous-signal Attente avant de continuer, chaque vis individuelle affiche si l’état correspondant est en attente d’une entrée avant de continuer.

Plus d'informations, voir le signal de sortie Attente avant de continuer - 201.

Nom dans SoftPLC : CYCLE_STATUS_WAITING_FOR_CONTINUE

Type de valeur | Bit de départ | Longueur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Booléen | 7 | 1 | 1 | 1