# Funzionamento e movimentazione

POWER FOCUS 6000viene impostato e configurato per mezzo del pannello anteriore. È inoltre possibile accedere all'interfaccia del controller per mezzo di un'interfaccia grafica web navigando fino all'indirizzo IP del controller su un PC connesso.

Informazioni pertinenti

- Accesso al controller attraverso un'interfaccia grafica Web

In questa sezione

- Pannello anteriore
- Interfaccia grafica web