# T - 토크까지 TensorPulse 조임 / 토크까지 풀기

공구
STR IXB

TensorPulse 조임/풀기 단계를 사용하기 전에 컨트롤러에 다음 라이센스 유형을 설치해야 합니다.

- 낮은 반응력 전략

TensorPulse는 다음 공구에만 유효합니다. ETV-STR61-100-13, ETV-STR61-70-13, ETV-STR61-50-10, ITB-P.

이 단계는 오픈 엔드 또는 클로즈드 엔드 유형의 기어 전면 장착부(GFA: Gear Front Attachment)로 구성된 공구에는 지원되지 않습니다.

토크까지 TensorPulse로 조임

이 단계는 토크 목표에 도달할 때까지 순방향으로 조임 펄스를 생성합니다.

토크까지 TensorPulse 풀기

이 단계에서는 토크가 목표 토크 미만으로 떨어질 때까지 역방향으로 조임 펄스를 생성합니다.

TensorPulse 조임/풀기 단계를 실행하는 경우, 필요한 PulseDrive 소켓/어댑터를 사용합니다. PulseDrive 소켓/어댑터
없이 TensorPulse 조임/풀기 단계를 실행하면 모든 조임이 NOK입니다. 펄스드라이브 소켓/어댑터가 없는 경우, “펄스드라이브 소켓/어댑터가 감지되지 않음” 단계 오류가 표시됩니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
토크 목표 - Ts | 토크 목표 범위는 0부터 공구의 최대 토크까지 이내로 설정해야 합니다.
펄스 에너지 - Pe | 펄스 에너지는 각 펄스의 에너지/전류 양을 제어하는 ​​용도로 사용됩니다. 펄스 에너지의 범위는 10%에서 100 % 사이여야 합니다. 기본값 설정은 100% 입니다.
반응력 세부조정 인자 | 반응력 세부 조정 계수는 TensorPulse 단계를 실행할 때 반력을 조정하는 작업에 사용됩니다. 이는 각 펄스 이후에 공구를 반대 방향으로 움직이는 힘입니다. 높은 세부 조정 계수는 높은 반력과 높은 펄스 주파수를 생성합니다. 낮은 세부 조정 계수는 낮은 반력과 낮은 펄스 주파수를 생성합니다. 반응력 세부조정 계수의 범위는 0 ~ 100 % 여야합니다. 기본값 설정은 40% 입니다.

추적 시 각도 반전은 펄싱을 가능하게하기 위해 공구가 뒤로 회전하지만 PulseDrive 소켓/어댑터로 인해 볼트 헤드가 반드시 뒤로 회전될 필요는 없습니다