# Serrage synchronisé

Les fonctionnalités du coffret, comme les Stratégies de serrage à faible réaction et les fonctions couvrant tous les aspects du coffret, parmi d'autres, requièrent que les licences soient distribuées à travers le Système de gestion des fonctionnalités (FMS). Alors que la configuration des fonctionnalités est possible sans licences spécifiques, l'attribution et l'utilisation de ces fonctionnalités nécessitent l'installation de la licence correcte sur le coffret. Se référer à Licences (FMS) pour de plus amples informations sur les licences.

Le serrage synchronisé ne peut être configuré que par le biais de ToolsTalk 2.

Le serrage synchronisé permet de connecter plusieurs contrôleurs Power Focus 6000 ensemble et d'effectuer des serrages synchronisés. Le premier contrôleur de la configuration s'appelle la référence de synchronisation et s'occupe de tout le serrage et des rapports de données. Jusqu'à 5 contrôleurs Power Focus 6000 sont ensuite connectés à la référence de synchronisation via un câble série Power Focus 6000 (voir Configuration du serrage synchronisé (matériel)) et s'appellent des Membres de synchronisation, leur unique fonction est de gérer les outils.

## Référence de synchronisation

Le contrôleur Référence de synchronisation est le cerveau du système. Il gère les paramètres serrage et tous les rapports de données. Il gère également la configuration du système complet et la connexion à ToolsTalk et ToolsNet. Tous les accessoires ou bus de terrain sont connectés directement à la Référence de synchronisation.

## Membre de synchronisation

Le contrôleur Membre de synchronisation fonctionne comme un lecteur sans fonctionnalités supplémentaires. La partie informatique n'est pas en cours d'exécution et il n'est pas possible de connecter des accessoires ou protocoles externes à un Membre de synchronisation. Chaque Membre de synchronisation a un numéro de canal qui lui est assigné (2-64). Le numéro de canal est utilisé pour identifier l'outil et le lecteur dans la configuration de la disposition du matériel dans ToolsTalk 2, ainsi que pour sélectionner ceux qui doivent être inclus dans le serrage en mode Synchro, et également utilisés pour les rapports de résultats. Il est également utilisé pour les événements d'erreur afin de permettre l'identification de la pièce défectueuse.

## Serrages

Il est uniquement possible d'exécuter des programmes de serrage MultiStep. Pour pouvoir synchroniser les serrages entre chaque outil, des points de synchronisation sont utilisés. À ces points, les outils s'attendront avant de continuer avec l'étape suivante du programme de serrage. Un programme de serrage peut contenir jusqu'à 25 étapes (sans compter les points de synchronisation). Aucun chemin de réparation ou de terminaison n'est autorisé. Remarque : l'affectation de programmes de serrage ne peut se faire qu'à travers ToolsTalk 2. Le contrôleur n'offre pas de possibilités d'affecter des programmes de serrage.

## Licences

Le serrage synchronisé est une fonction FMS. Seule la Référence de synchronisation requiert une licence, ce qui permet de faire passer un contrôleur Power Focus 6000 comme Membre de synchronisation sans licences supplémentaires. La licence Référence de synchronisation est un ajout à la fonctionnalité de contrôleur FMS.

Si la licence Référence de synchronisation est supprimée, aucun serrage ne peut être effectué en mode serrage synchronisé. Si la connexion au serveur de licences est perdue, la licence continuera à fonctionner pendant 48 heures. Le contrôleur recherchera une licence Référence de synchronisation valide toutes les heures.

Informations pertinentes

- Mettre en œuvre le serrage synchronisé

Dans cette section

- Interface utilisateur pour le serrage synchronisé
- Configurer le serrage synchronisé
- Mettre en œuvre le serrage synchronisé
- Serrages synchronisés
- Résultats du serrage synchronisé
- Signaux du serrage synchronisé
- Boîte à outils pour le serrage synchronisé
- Accessoires CAN pour le serrage synchronisé