# バッチシーケンス設定

バッチシーケンスは、最大250の締め付けのバッチサイズをもつ最大99バッチで構成できます。バッチシーケンスのバッチは、正リストで表示した順番に、あるいはソケットセレクターを使ってどのバッチを実行するかを決めて実行します。

バッチシーケンスパラメーター
パラメーター名 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
バッチシーケンスロックツール完了。 | バッチシーケンスカウンタがバッチシーケンスのサイズに等しくなると、バッチシーケンスは完了します。 オン: このツールはロックされており、締め付けを続けるには、締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを選択する必要があります。 オフ: 完了後、バッチシーケンスを繰り返す準備ができています。 | オン
自由な順序 | いいえ：設定したバッチは、締め付けを実施するよう設定されていれば、リストで表示した順序で実行されます。ソケットが指定されている場合、バッチを実施する際に、ソケットに対してシステムがプロンプト表示します。 はい：設定したバッチは、任意の順序で実行できます。オペレーターは、ソケットセレクターを使用してどのバッチを実行するかシステムに示す必要があります。 すべてのジョイントが完了するとバッチが完了したとみなされます。 | なし
NG で増加 | 締め付けが NG として報告されていても、バッチカウンタ値を増やすことが可能になります。動作する最大の連続 NG（シングルボルトが締め付けできる最大回数）については、NG の増分をいいえに設定する必要があります。このパラメーターを [はい] に設定すると、シーケンスを次の締め付けに移動することができます。 | なし
最大連続 NG | 最大連続 Not OK 締め付け（NG）は、バッチ内の連続 NG 所定最大許容締め付け数です。最大連続​NG数に達すると、イベントNG締め付けが多すぎます（4020）が表示されます。 | 0
緩め時の減少 | 現在有効なバッチでのカウンタを減少します。完成したバッチを減少することはできません。 一度も見ない：設定はオフです。有効なバッチで緩めを行う際に、カウンタは減少しません。 常に: 緩めが実行されるとき、バッチカウンタは減少します。 前回の締め付けが OK だった場合：前回の締め付けがOKであった場合、緩めが実行されるとき、バッチカウンタは減少します。 | 一度も見ない
シーケンス中止タイマー | オン: 選択したバッチシーケンスは、指定した制限時間内に中止できます オフ: 選択したバッチシーケンスを中止することは、できません。 | オフ
中止時間（10〜600） | 選択したバッチシーケンスを中止することができる秒数。 | 10