# Målmomentgränser

Genom att ställa in Målmomentgränser, är det möjligt att kassera en åtdragning om momenresultatet inte ligger inom de specificerade momentgränserna. Ett alltför högt moment skulle kunna deformera skruven som ett resultat av att ha passerat sträckgränsen och t.o.m. få den att gå sönder eller att fläka av gängorna. För litet moment skulle kunna leda till att klämkraften inte är tillräcklig för att stå emot krafterna för vilka förbandet är konstruerat.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentgränser | Åtdragningen klassas som NOK om momentresultatet ligger utanför området som definierats av minsta och högsta momentet. Auto: Momentgränser ställs automatiskt in till standardvärdena som specificerats för minsta och högsta momentet. Manuell: Aktiverar de momentgränsvärden som skall ställas in manuellt. | Auto
Moment min | Momentvärde för nedre momentgräns. Kan anges om Manuell har valts. | 95% av målmomentet
Moment max | Momentvärde för övre momentgräns. Kan anges om Manuell har valts. | 120 % av målmomentet

Parametern Mät moment på kan ha olika värden. Som standard mäts momentet vid dess topp. Parameterns möjliga värden räknas upp i tabellen nedan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Max momentvärde | Mäter det högsta momentvärdet under åtdragningen.
Värde vid högsta vinkel | Mäter momentvärdet vid det högsta vinkelvärdet.
Värde vid avstängning | Mäter sista momentvärdet innan avbrottssteget.