# Ange nolläge – 10135

För handhållna verktyg används insignalen Ange nolläge för att välja aktuell verktygsposition som utgångsläge. Signalen ignoreras tyst om den skickas under en pågående åtdragning.

För fixturmonterade verktyg används insignalen Ange nolläge för att välja aktuell verktygsposition som utgångsläge. Signalen påverkar alla verktyg i systemet oavsett virtuell station. Signalen ignoreras tyst av fixturmonterade verktyg som ingår i en pågående åtdragning.

Namn i SoftPLC: IN_EXTERNAL_SET_ZERO_POSITION

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT