# Pulsåtdragningsprogram

## Start

Under startsteget, roterar verktyget i ett hastighetsläge utan att pulsera.

Parameternamn | Beskrivning
--- | ---
Mjuk start | Möjliggör inställning av verktygets varvtal, vinkel och max moment för att underlätta för bulten att komma i rätt gäng. Valda genom radioknappar. Av: Mjuk start är avstängd. På: Mjuk start är på.
Varvtal | Anger varvtalet under mjuk start.
Tid | Anger varaktigheten på Mjuk start.
Vinkel | Anger hylsans målvinkel för att bulten ska ta rätt gäng.
Moment max | Anger den övre momentgränsen under mjuk start. Om Moment max överskrids, anses åtdragningen NOK.
Avkänning av dragning på redan draget förband | Tidig: Avslutar åtdragning omedelbart när en redan åtdragen skruv/bult detekteras. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. Kräver att mjukstart är aktiverad. Klar: Även om en redan åtdragen skruv/bult detekteras, avslutas inte åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har utförts. Åtdragningen kommer att klassas som NOK. För att göra en "Avkänning av dragning på redan draget förband" när Mjuk start inte används, måste alternativet Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar användas. Avkänning av dragning på redan draget förband – Klar kommer inte avsluta åtdragningen förrän alla åtdragningssteg har genomförts och tar därför längre tid. Åtdragningen kommer att betraktas som en omdragning om hastigheten inte kan nå halva nergängningshastigheten; i detta fall ett omdragningsfel anges. Av: Ingen detektering av omdragning utförs. Kombination Mjuk start = Av och Rehit = Tidig tillåts inte.
Positiv | TrueAngle kompensation kan upptäcka verktygsrotation och göra vinkelkompensationer inom de angivna gränserna.
Negativ | TrueAngle kompensation kan upptäcka verktygsrotation och göra vinkelkompensationer inom de angivna gränserna.
Använda tillbehör, kalibrering | Tillbehörsinställning väljs genom radioknappar.
Utväxlingsförhållande | Hylsans rotationshastighet = Verktygshastighet / utväxlingsförhållande.
Effektivitetskalibrering | Till exempel betyder 0,9, 10 % effektivitetsförlust.

## Nergängning

Under nergängning kan verktyget använda antingen hastighetsläge, med ett konstant motorvarvtal, eller pulsläge. Valet görs beroende på det påträffade vridmomentet och de givna momentgränserna i konfigurationen.

Parameternamn | Beskrivning
--- | ---
Höghastighetsnergängning | Nergängningssteget kan göras i hög hastighet för att minimera tiden, utan att köra för långt. Detta uppnås genom att låta verktyget köra med hög hastighet med en specificerad vinkellängd. När vinkeln har nåtts, kommer hastigheten att ändras till den lägre hastigheten som anges i parametern Nergängningshastighet. Endast tillgängligt för SRB-verktyg. Längd: Standard 3600°, max 99999° Varvtal: Hastighet:Verktyg max varvtal måste vara högre än Nergängningsvarvtal (rpm).
Nergängningshastighet | Nergängningsvarvtal kan väljas mellan Max eller Manuell. Om Nergängningsvarvtal är inställt på Manuell: ange verktygets varvtal i rpm.
Vinkelgränser för nergängning | Av: Vinkelgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids.
Nergängningsvinkel övervakningsmoment | Momentvärde från när Vinkelgränser för nergängning ställts in.
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten.
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten.
Tid min | Minimitid för steget.
Tid max | Maximimitid för steget.
Pulsgränser för nergängning | Vald från en snabbmeny: Av: Pulsgränser för nergängning är urkopplad. Från avtryckaren: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna så snart som verktygets avtryckare trycks in och rapporterar om pulsgränserna överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka pulserna från det angivna momentvärdet och rapporterar om pulsgränserna överskrids.
Nergängning pulsövervakningsmoment | Momentvärde från när Pulsgränser för nergängning övervakning startar. Värdet måste vara inställt på ett värde större än Kontinuerligt maxmoment.
Pulser min. | Minimum antal pulser för att nå värdet Nergängning klar momentet.
Pulser max. | Maximum antal pulser för att nå värdet Nergängning klar momentet.
Nergängning klar-moment | Anger momentvärdet när planet nåtts och nergängningen är avslutad. Programmet fortsätter med åtdragningen och börjar med pulsläge, om det inte redan gjorts under nergängning.

## Åtdragning

Parameternamn | Beskrivning
--- | ---
Målmoment | Slutligt målmoment för åtdragningen.
Pulsenergi | Pulsenergin som levereras i åtgärdspulsen uttryckt i en procentandel av den maximala energin verktyget kan leverera i varje puls.
Reaktionskraft, avstämningsfaktor | Den energi som levereras av verktyget uttryckt i en procentandel. Kalibreringsfaktorn för reaktionskraften grundar sig på handlingsenergin och ger en behaglig reaktion.
Återstående vridmoment korrelationsfaktor | Termen Återstående vridmoment korrelationsfaktor liknar en kalibrering och gör en justering mellan det dynamiska vridmomentet, mätt i det elektriska verktyget, och det kvarvarande vridmomentet, mätt med ett kontrollverktyg.
Momentgränser | Gränser kan väljas Automatiskt eller Manuellt
Moment min. | Minimoment för steget.
Moment max | Maxmoment för steget.
Vinkelgränser | Av: Vinkelgränser är urkopplad. Från Nergängning klar: Vinkelgränser är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln så snart som Nergängning klar har uppnåtts och rapporterar om vinkelgränser överskrids. Från moment: Vinkelgränser för nergängning är På. Systemet börjar övervaka åtdragningsvinkeln från det angivna momentvärdet och rapporterar om vinkelgränser överskrids.
Nergängningsvinkel övervakningsmoment | Momentvärde från när Vinkelgränser för nergängning övervakning startar.
Vinkel min | Vinkelvärde för nedre vinkelgräns från startpunkten.
Vinkel max | Vinkelvärde för övre vinkelgräns från startpunkten.
Tid min | Minimitid för steget.
Tid max | Maximimitid för steget.
Pulsgränser | Av: Ingen pulsgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningen börjar när Nergängning klar moment har uppnåtts. Från moment: Övervakningen börjar när det angivna momentvärdet uppnås.
Slutligt pulsövervakningsmoment | Momentvärde från när pulsgränserna övervakas.
Pulser min. | Minimum antal pulser för att nå slutmålet.
Pulser max. | Maximum antal pulser för att nå slutmålet.
Tid för detektion av för tidig momentförlust | En konstant ökning av vridmomentet antas vid övergång från nergängning till åtdragning. En hylsa som halkar, eller ett trasigt skruvhuvud kan orsaka momentminskning. Detta kan upptäckas i ett övervakningsfönster.