# PVTH - Torque pós-visualização alto

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Este monitor verifica se todos os valores de torque em Angle Window Length (Extensão da Janela de Ângulo) estão abaixo do High limit (Limite alto).

A Janela de ângulo começa nos graus de ângulo definidos em Ângulo inicial no sentido reverso a partir do ponto de desligamento. Isso abrange os graus de ângulo definidos na Extensão da janela de ângulo no sentido reverso. Se Ângulo Inicial for deixado em branco, Angle Window (Janela de Ângulo) começa no ponto de desligamento. Os valores de torque utilizado no monitor são baseados no valor de torque médio, calculado com base em Número de amostras. Se o ângulo total da etapa for menor que Ângulo inicial mais Extensão da janela de ângulo, o monitor relatará NOK.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Start Angle (Ângulo Inicial) | Deve ser >=0
Window length (Extensão da janela) | Deve ser > 0
Número de amostras | Valor mínimo =1 Valor máximo = 80
High Limit (Limite Alto) | Torque mais alto aceitável.