# Nastaviť smer CCW - 10132

Nastaviť smer CCW je vstupný signál, ktorý núti nástroj SR21/SL do smeru proti smeru hodinových ručičiek

Nástroj SR21/SL je nútený do smeru proti smeru hodinových ručičiek, len ak po pripojení k ovládaču sa signál nastaví na „vysoký“.
Táto operácia je základná, aj keď bol signál nastavený na „vysoký“ pred pripojením nástroja SR21/SL k ovládaču.

Ak nástroj beží v smere hodinových ručičiek, signál prepne smer na proti smeru hodinových ručičiek.
Ak nástroj beží proti smeru hodinových ručičiek, smer sa nezmení.

Nastaviť smer CCW vyradí vstupný signál Prepnúť CW/CCW pre nasledujúci chod.

Ak je nástroj nastavený na „nízky“, nástroj prepne smer v smere hodinových ručičiek.

Keď je nástroj nastavený na proti smeru hodinových ručičiek, na nástroji sa rozsvieti oranžový LED indikátor smeru.

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE