# PVTH - ポストビュートルク高

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IXB

このモニタは、角度ウィンドウの長さ内のすべてのトルク値が上限を下回っていることを確認します。

角度ウィンドウは、シャットオフ点から逆方向に開始角度に設定された角度で開始します。これは、角度ウィンドウ長さで逆方向に設定された角度にまで及びます。開始角度が空白の場合、角度ウィンドウはシャットオフ点で開始します。モニターに使用されるトルク値は、サンプル数について計算される平均トルク値に基づきます。ステップの合計角が、開始角度と角度ウィンドウの長さの合計より小さい場合、モニターは NG を報告します。

パラメータ | 説明
--- | ---
開始角度 | >= 0 であること
ウィンドウ長さ | > 0 であること
サンプル数 | 最小値 = 1 最大値 = 80
上限 | 最高許容トルク