# Apertar conforme o DynaTork (DT)

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Essa etapa de aperto não é compatível com ferramentas configuradas com um Acessório Frontal com Engrenagem (GFA) do tipo boca aberta.

Essa etapa funciona a ferramenta com velocidade n na direção Avançar até que o Torque-alvo seja atingido. A ferramenta reterá a constante de corrente na Percentagem do DynaTork do Torque-alvo durante o Tempo do DynaTork.

Para evitar superaquecer a ferramenta, é altamente recomendável nunca funcionar o DynaTork acima de 40% do torque máximo da ferramenta.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Torque-alvo | O torque-alvo. Deve ser > 0.
Tempo no DynaTork | O tempo DynaTork estará ativo.
Porcentagem no DynaTork | A porcentagem do Torque alvo.
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, flexível ou manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da rampa de velocidade se abre.
Rampa de velocidade | Se o tipo de rampa de velocidade for Manual, esse campo se abre. Padrão: 500 rpm/s.
Velocidade (rpm) | Padrão: 60 rpm.
Freio (Válido somente para um aperto com o Power Focus 6000 Synchronized, um aperto com o Power Focus 8 Synchronized e para o Flex). | Se estiver Ativo, a ferramenta irá parar quando o alvo for atingido. Se estiver Desativado, o programa irá diretamente para a próxima etapa sem parar a ferramenta.

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:

A | Torque-alvo
B | Nível de torque mantido durante o tempo do DynaTork
C | Percentual de Ts
D | Percentual de Ts
E | Nível de torque mantido durante o tempo do DynaTork
F | Tempo no DynaTork

## Microvídeo

DT - Apertar conforme o DynaTork