# PVTL - Couple moyen de traînée bas

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Identique au dispositif de surveillance Couple moyen de traînée haut sauf que ce dispositif de surveillance vérifie que toutes les valeurs de couple de la Longueur de fenêtre d'angle sont supérieures à la Limite basse.

Paramètre | Description
--- | ---
Angle de départ | Doit être >= 0
Longueur de fenêtre | Doit être > 0
Nombre d'échantillons | Valeur minimum = 1 Valeur maximum = 80
Limite basse | Couple le plus faible acceptable.