# Configurar la conexión de ToolsTalk

Para conectar un controlador a ToolsTalk, configure y active los ajustes del protocolo ToolsTalk en el controlador.

1. En la vista Inicio, seleccione la pestaña Configuración. A continuación, a la izquierda, seleccione Conexiones de servidor.

2. En la ventana ToolsTalk, configure los parámetros siguientes:

   Campo | Descripción
   --- | ---
   Activada/Desactivada | Activa/desactiva la comunicación con el servidor ToolsTalk
   Puerto del servidor | Puerto del servidor ToolsTalk
   Servidor anfitrión | Dirección IP del servidor ToolsTalk
   Cifrado | Utilice el cifrado TLS para la comunicación ToolsTalk

3. Seleccione Aplicar.

Para consultar el estado de conexión de ToolsTalk, seleccione el icono Resultados y acceda a la vista Resultados en tiempo real. A continuación, seleccione el botón . En la ventana de diálogo que aparece, seleccione la pestaña Conexiones de servidor.

Para más información sobre cómo configurar ToolsTalk, consulte la Guía de usuario ToolsTalk 2.

Información relevante

- Consultar Estado de protocolo