# Stoppfas

Stoppfasen avslutar åtdragningen så att hylsan kan frigöras.

## Mjukstopp

Mjukstopp avslutar åtdragningen på ett mer ergonomiskt sätt.

Verktyget ska inte stoppas inom tidsintervallet 50–300 ms, eftersom sådana stopp är obekväma.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Mjukstopp | Slår på eller av mjukstoppet. Av: Inget mjukstopp används. På: Mjukstopp är aktiverat. När målmomentet uppnås minskas verktygsvarvtalet omedelbart till 75 %. Sedan minskar varvtalet till noll inom som mest 40 ms. | Av