# Quellchargensequenz

Die Quellchargenkonfiguration ist im Menü „Quellen“ in der Option Charge zu finden.

Durch die entsprechende Konfiguration des Controllers kann eine Chargensequenz ausgewählt werden, die auf einer Bezeichner-Nummer oder einer Bezeichner-Zeichenfolge basiert.

Eingang | Beschreibung
--- | ---
Bezeichner-Nummer | Bei der Nummer muss es sich um eine positive Ganzzahl handeln, die von einem Zubehörgerät oder einer externen Steuerungseinheit stammt.
Bezeichner-Zeichenfolge | Die Zeichenfolge muss aus ASCII-Zeichen bestehen und kann von einem Scanner oder von einer externen Steuerungseinheit stammen.
Aufsatz-Selektor | Die Verwendung von einem oder mehreren Stecknuss-Selektoren.

## Produktgrundlagen-Tutorials

https://www.youtube.com/watch?v=-dTjDz6ravw

In diesem Abschnitt

- Eine quellenbasierte Gruppe erstellen
- Konfigurieren Signifikanter Stellen zum Lesen in Barcode-Zeichenfolgen
- Kombination von Bezeichner-Zeichenfolgen