# SOT – Torque de Desligamento

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

O ponto de desligamento é o ponto em que a etapa atinge seu alvo. O torque é medido no ponto de desligamento e verifica-se se este fica entre o High limit (Limite Alto) e o Low limit (Limite Baixo).

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Low Limit (Limite Baixo) | Torque mais baixo aceitável.
High Limit (Limite Alto) | Torque mais alto aceitável.