# Überwachung der Digitalsignale

Im Diagnosemodus können alle Signale, die an die und von der internen Logik der Steuerung weitergeleitet werden, überwacht werden. Eine Signalabhörung ist mit dem Diagnosemodul verbunden und die Signalzustände werden auf der Web-GUI oder der Steuerungs-GUI angezeigt.

A | Interner Zustand und logische Funktionen des Controllers
B | Pfad des digitalen Ausgangssignals
C | Pfad des digitalen Eingangssignals
D | Diagnosemodul
E | Benutzerschnittstelle
F | Ausgangssignalabhörung
G | Eingangssignalabhörung