# Desapertando um Parafuso

Ao se definir os parâmetros de desaperto, é possível controlar o comportamento do desaperto para um programa de aperto específico. Especifique a velocidade de desaperto e o torque para garantir que o parafuso se solte conforme desejado e sua rosca não se quebre, independentemente da ferramenta usada.

Um desaperto é considerado OK quando o Torque de aceleração é alcançado. No entanto, é provável que o parafuso não tenha assentado até lá. Agora, o parafuso poderá ser girado com um torque baixo e a velocidade ser aumentada. O operador precisa continuar com o desaperto até considerá-lo encerrado.

Nome do parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Torque de detecção | Torque mínimo necessário para iniciar a operação de desaperto e obter um resultado de desaperto. | 7% ToolMaxTorque
Torque de aceleração | Quando o torque cai abaixo do Torque de aceleração, o desaperto é considerado OK. Observação! Dependendo das variações no comprimento do parafuso, o sistema não consegue determinar quando o parafuso foi completamente desapertado. O operador tem que decidir. | 3,5% ToolMaxTorque
Velocidade de desaperto | A velocidade de desaperto será atendida quando o Torque de aceleraçãofor alcançado. | ToolMaxSpeed