# Växla medurs/moturs - 10130

Växla medurs/moturs är en insignal som växlar riktning för SR21/SL-verktyget.
Om verktyget körs medurs växlar signalen riktning till moturs.
Om verktyget körs moturs växlar signalen riktning till medurs.

Växla medurs/moturs har prioritet över insignalen Växla med/moturs vid nästa körning.

När verktyget växlar till moturs riktning tänds den orange riktningslampan på verktyget.

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT