# Etapa Três

A Estratégia em três etapas adiciona uma etapa de desaperto entre a primeira etapa e a etapa final para superar efeitos de relaxamento a curto prazo devido à acomodação e reduzir a difusão de pré-carga. Às vezes isso é utilizado para condicionar a junta. Isso pode ser útil, por exemplo, em juntas com muitas superfícies adjacentes e terá mais efeito em peças novas do que em peças reutilizadas devido ao amaciamento das superfícies, que reduz a acomodação.

O condicionamento da junta é feito apertando-se na primeira etapa com um determinado torque, o First torque (Primeiro torque) e depois liberando a carga girando a porca a um Conditioning angle (Ângulo de condicionamento) especificado e em seguida reapertando a porca com seu Target torque (Torque-alvo) ou Target angle (Ângulo-alvo).

O torque-alvo pode ser inferior ao torque atingido durante a primeira etapa após o Rundown. Para que o torque-alvo seja inferior ao primeiro torque, defina o torque-alvo (Tightening parameters > Tightening step > Final step > Target torque (Parâmetros de Aperto > Etapa de aperto > Etapa final > Torque-alvo)) com um valor inferior ao First torque (Primeiro torque) (Tightening parameters > Tightening step > First step > First torque (Parâmetros de Aperto > Etapa de aperto > Etapa final > Primeiro torque)).

Caso Angle (Ângulo) seja usado como um alvo no programa de aperto, o Ângulo-alvo é medido a partir da posição no final da etapa de desaperto (condicionamento).

## Comportamento de Measure torque at (Medir torque em), e de Measure angle to (Medir ângulo em)

O Max torque value (Valor de torque máximo) e o Value at peak torque (Valor no pico de torque) medidos em Result evaluation (Resultado da avaliação) de Medir torque em) e de Measure angle to (Medir ângulo em), respectivamente, representam os valores mais altos medidos ao longo de todo o aperto. Isso significa que se o Torque-alvo for definido mais baixo que o Primeiro torque, o valor da Avaliação do Resultado será mais alta que o valor final. Para exibir o valor final do aperto, tanto Measure torque at (Medir torque em) como Measure angle to (Medir ângulo em) devem ser definidos com o Value at shutoff (Valor no desligamento).

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
First torque (Primeiro torque) | Torque durante a primeira etapa. | 80% do Torque alvo
Primeira velocidade | Velocidade da ferramenta durante a primeira etapa. | 50% da Velocidade máx. da ferramenta
Velocidade de condicionamento | Velocidade da ferramenta durante a etapa de condicionamento. | 50% da Velocidade máx. da ferramenta
Ângulo de condicionamento | Ângulo para girar o soquete durante a etapa de condicionamento. | 180°

## Ajuste fino da Estratégia Three Step (Três Etapas)

Quando o Primeiro alvo é alcançado e a etapa de condicionamento é inserida, a ferramenta fará uma parada imediata e inverterá o movimento antes de continuar com a etapa final. Esta etapa de condicionamento pode precisar de ajuste fino para melhorar a ergonomia para ferramentas portáteis.