# ST Selektor

Der ST-Selektor ist ein Werkzeugzubehör. Er wird am Werkzeug installiert und an den Werkzeugzubehörbus angeschlossen. Er umfasst ein kleines Display, zwei Eingabetasten und Ausgangs-LEDs.

## Display

Die Anzeige gibt jeweils eine Information an und umfasst vier verschiedene Seiten, die so konfiguriert werden können, dass auf jeder Seite verschiedene voreingestellte Elemente angezeigt werden.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Seite 1 | Wählen Sie die anzuzeigende Meldung aus der Liste aus: Gruppenzählung Aktuell ausgeführte Gruppe Endwinkel Enddrehmoment E/A generisch 1 E/A generisch 2 E/A generisch 3 E/A generisch 4 E/A generisch 5 E/A generisch 6 E/A generisch 7 E/A generisch 8 E/A generisch 9 E/A generisch 10 Verbleibende Gruppe Ausgewählte Sequenz-ID Ausgewähltes Verschraubungsprogramm Größe der Sequenz Soll-/Enddrehmoment Solldrehmoment Verbleibende Summe Sequenzzähler Summe Sequenzzähler Summe Sequenzgröße
Seite 2
Seite 3
Seite 4

## Umschaltzeit

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Umschaltzeit | Wählen Sie aus, wie lange eine Meldung angezeigt werden soll, bevor die nächste Meldung erscheint.

## Tasten

Die beiden Tasten können für eine bestimmte Reaktion auf die angezeigten Informationen konfiguriert und zum Durchblättern der Listenelemente verwendet werden.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Linke Taste | Wählen Sie eine Aktion aus dem Kontextmenü aus.
Rechte Taste | Wählen Sie eine Aktion aus dem Kontextmenü aus.

## Status-LEDs

Die Status-LEDs können aktiviert oder deaktiviert werden.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
LED zeige Ergebnis | Wählen Sie das gewünschte Optionsfeld „Ein“ oder „Aus“ aus.
LED zeige Extra | Wählen Sie das gewünschte Optionsfeld „Ein“ oder „Aus“ aus.

Die Ergebnis-LEDs sind rot, grün und gelb und zeigen dieselben Informationen wie die Hauptwerkzeug-LEDs an.

Die beiden zusätzlichen LEDs können Gruppe IO und Stapelprogrammsequenz IO anzeigen. Diese beiden LEDs werden bei der nächsten Verschraubung ausgeschaltet.