# C – Ström (Current)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Den här övervakningsfunktionen mäter den verkliga strömstyrkan vid valfri punkt efter att momentet har passerat förbi utlösningsmomentet. Resultatet blir det första toppvärdet eller låga värdet som triggade ett NOK-resultat. Vid OK kommer resultatet att vara det senast uppmätta värdet på strömstyrka. Om momentutlösningsvärdet aldrig nås under övervakningen avslutas övervakningen med NOK-status utan uppmätt värde.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Momentutlösare | Måste vara >= 0 och < Verktygets maxmoment.
Låg gräns | Lägsta acceptabla ström.
Hög gräns | Högsta acceptabla ström.