# 트리거

트리거는 규칙에 대한 입력 역할을 합니다. 유효한 트리거는 가상 스테이션, 부울 입력/출력 상태나 이벤트 신호를 통해 구성됩니다. 규칙당 최대 10개의 트리거를 구성할 수 있습니다.

## 트리거 조건

규칙이 활성 켜짐으로 설정되면 설정된 트리거 조건을 기반으로 시작됩니다. 사용할 수 있는 트리거 조건은 다음과 같습니다.

- IF ALL(모두 작동): 규칙의 모든 트리거가 작동할 때만 규칙이 시작됩니다.

- IF ANY(하나라도 작동): 규칙의 트리거 중 하나라도 작동할 때 규칙이 시작됩니다.

설정 | 설명
--- | ---
이름 | 트리거 이름을 최대 32자의 ASCII 문자로 입력합니다.
신호 | 트리거에 대한 신호를 선택할 때 부울 I/O 상태 및 이벤트 신호 목록에서 선택합니다. 선택한 신호는 항상 선택한 가상 스테이션에 연결됩니다.
가상 스테이션 | 컨트롤러의 사용할 수 있는 가상 스테이션 목록에서 가상 스테이션을 선택합니다.
선택한 입력 신호 유형을 바탕으로 트리거는 다양한 옵션을 표시합니다.
트리거의 신호로 입력/출력 부울 상태 신호를 선택함 | 부울 상태 신호에는 신호가 트리거될 때와 트리거되지 않을 때 정의된 상태가 있습니다. 구성하려면 작동으로 이동하여 신호 상태에 대해 참 또는 거짓에 해당하는 같음 또는 같지 않음을 선택합니다. 트리거는 신호 상태 조건을 충족할 때 즉, 신호 값이 참 또는 거짓에 해당하는 설정 상태와 같거나 같지 않을 때만 반응합니다. 예를 들어 공구 작동 중 신호를 통해 트리거를 공구가 작동 중일 때만 반응하도록 구성할 수 있습니다. 구성하려면 신호 목록에서 공구 작동 중을 선택하고 작동을 같음으로 설정한 다음 상태를 참으로 설정합니다.
트리거의 신호로 입력/출력 부울 이벤트 신호를 선택함 | 부울 이벤트 신호에는 트리거되고 재설정할 때까지 그 상태를 유지할 때 단일 상태가 있습니다. 신호 목록에서 이벤트 신호를 선택할 때 이벤트 입력/출력 신호에 대해 재설정 옵션을 설정해야 합니다. 재설정 옵션은 중지에서 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 재설정 옵션은 다음과 같습니다. 시간, 다음 조임, 정의된 신호. 예를 들어, 트리거를 조임 OK 신호가 수신된 경우에만 작동하도록 구성할 수 있습니다.