# Resultrapportörer

Resultatrapportörerna gör det möjligt att dra ut specifika värden på valda procedurer från resultatet. Resultatrapportörerna hör till ett steg men måste kopplas till den monitor/begränsning från vilken de läser värdena. Endast monitorer eller begränsningar belägna i samma steg som resultatrapportören kan väljas. En resultatrapportör läggs till ett steg med hjälp av en klicka-och-dra-åtgärd (på samma sätt som monitorer och begränsningar). Varje resulltatrapportör är ansvarig för ett specifikt resultatvärde, till exempel nergängningsvinkel, slutmoment, aktuellt moment.

Det är möjligt att koppla en resultatrapportör till:

- programmonitorer

- stegmonitorer

- stegbegränsningar

Varje resultatrapportör definierar en slutvärdestyp:

- Slutvinkel

- Slutmoment

- Rådande moment

- Självgängningsmoment

- Ström

- Nergängningsvinkel

- Antal pulser

## Allmänna parametrar

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Producent | Anger vilken monitor/begränsning som producerar värdet.
Värde | Anger vilket värde från den valda producenten som ska visas.

Begränsningar:

- Det är endast möjligt att lägga till en resultatrapportör på en monitor/begränsning som hör till ett steg i huvudvägen eller en programmonitor/programbegränsning.

- Det kan finnas flera rapportörer på ett steg om det är av olika typer.

- Det kan finnas en resultatrapportör av, exempelvis typen slutvinkel på varje steg och programmonitorvinkel.

- För de monitorer/begränsningar som har mer än ett resultatvärde är det möjligt att lägga till mer än en resultatrapportör om resultatrapportörerna är av olika typer.

- Det kan inte finnas flera resulltatrapportör av samma typ på ett steg eller på en programmonitor/-begränsning.

- Endast ett resultat rapporteras för varje möjlig slutvärdestyp-

Regler:

- Det interna numret för ett resultatelement måste vara detsamma som för motsvarande resultatrapportör.

- Det interna numret för ett monitor-/begränsningsresultat måste vara detsamma som det interna numret för monitorn/begränsningen i konfigurationen.

- Stegresultatens ordning måste överensstämma med ordningen i vilken de utförs. Det först utförda steget måste vara först.

Möjliga värden som rapporteras av en resultatrapportör, om en sådan finns, i monitor/begränsning/steg:

- Monitorernas/begränsningarnas uppmätta värde (som flyttal eller heltal)

- Monitorernas/begränsningarnas övre och nedre gränser

- Status

- Momentutlösare och vinkelutlösare

- Vinkelmål och momentmål (läses från steget)

Möjliga statusvärden:

- Låg

- OK

- Hög

- Annat

- EjSatt

Målvärdena hör inte till någon stegmonitor, så målvärdena tas från det steg till vilket monitorn hör.