# De SoftPLC - 10064

Bytes alocados para transferência de dados do PLC para os acessórios.

Nome no SoftPLC: FROM_PLC

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Matriz uint8 | 8 | 8

## Dispositivos

- Fieldbus: FALSO

- Caixa de Luz de Sinalização: VERDADEIRO

- E/S Interno: VERDADEIRO

- Painel do Operador: VERDADEIRO

- Funções da ferramenta: FALSO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: VERDADEIRO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: VERDADEIRO