# CCW 方向に設定 - 10132

[CCW 方向に設定] は、SR21/SL ツールを反時計回りに強制する入力信号です。

SR21/SL ツールは、コントローラに接続した後に信号が「高」に設定されている場合にのみ、反時計回りに強制されます。
SR21/SL ツールがコントローラに接続される前に信号が「高」に設定されていても、この操作は必須です。

ツールが時計回りに作動している場合、信号は方向を反時計回りに切り替えます。
ツールが反時計回りに回転している場合、方向は変わりません。

CCW 方向に設定 は 次の実行でCW/CCWを切り替え 入力信号をオーバーライドします。

信号が「低」に設定されている場合、ツールは方向を時計回りに切り替えます。

ツールを反時計回りに設定すると、ツールのオレンジ色の方向 LED が点灯します。

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE